

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**

**PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS**

# Objeto

Contratação de empresas especializadas no fornecimento de **MATERIAL PERMANENTE** – **DE PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E ATIVIDAS REMOTAS** para a Universidade Federal do Pará pelo critério de menor preço.

# Objetivo da Contratação

Adquirir materiais de proteção e prevenção ao combate à pandemia da COVD-19.

# Justificativa

Aumentar a capacidade de ação da UFPA nas ações de combate à COVID-19

# Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado da contratação é R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil, vinte e quatro reais e sessenta centavos).

# Especificação e quantidade dos materiais

**MATERIAL PERMANENTE – PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS** | **UND** | **QTD** | **V.Unit.** | **V.Tot.** |
| 1 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - SISTEMA DE COMPRESSÃO PRÉVIA - CHASSI DE PLÁSTICO - CONECTORES PLÁSTICOS - FIVELAS REGULÁVEIS - TIPO MOCHILA - ACOMPANHA: MANGUEIRA, LANÇA E 4 BICOS INTERCAMBIÁVEIS (LEQUE, DUCHA, CONE E CONE DUPLO) - PESO MÁXIMO: 4 KG - PRESSÃO DE TRABALHO: 0,2 A 0,4 MPA - COMPRIMENTO DA LANÇA: 0,55M - COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,20M – ALAVANCA REVERSÍVEL PARA DESTROS E CANHOTOS | UND | 20 | 240,42 | 4.808,40 |
| 2 | PAINEL MÓVEL DE PROTEÇÃO MULTIUSO – CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – ESPESSURA: 3MM – ALTURA: 60CM – LARGURA: 60CM – CANTOS ARREDONDADOS – FIXADO EM 2 SUPORTES ACRÍLICOS DESMONTÁVEIS – SEM ABERTURA. | UND | 280 | 238,60 | 66.808,00 |
| 3 | PAINEL MÓVEL DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO – CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – ESPESSURA: 3MM – ALTURA: 80CM – LARGURA: 90CM – CANTOS ARREDONDADOS – FIXADO EM 2 SUPORTES ACRÍLICOS DESMONTÁVEIS – ABERTURA PARA PASSAGEM DE OBJETOS: ALTURA: 10CM – LARGURA 25CM – CANTOS ARREDONDADOS. | UND | 280 | 199,33 | 55.812,40 |
| 4 | ATOMIZADOR COSTAL - ALCANCE DE PULVERIZAÇÃO 16M (HORIZONTAL) - MOTOR MM4 4 TEMPOS - CILINDRADA : 75,6 CM³ - COMBUSTÍVEL : GASOLINA - POTÊNCIA : 2,7KW (3,6HP) - ROTAÇÕES POR MIN : 7.400 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL : 1,8L - TANQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS : 15L - ALCANCE DE PULVERIZAÇÃO : 16M - VELOCIDADE MÁX. DO AR : 845M³/H - ACOMPANHA: CONJUNTO DE FERRAMENTAS, ADAPTADOR DO BICO, CANO RETO, CANO INCLINADO 630(20º), BICO 0.7 E 0.8, BICO 4.5 (USO GERAL). | UND | 10 | 2.490,38 | 24.903,80 |
| 5 | WEBCAM FULLHD 1080P - 360 GRAUS - ALTA FIDELIDADE DE CORES EM UMA RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, MICROFONE COM REDUÇÃO DE RUÍDO, TRANSMISSÃO CLARA DA VOZ EM VOIP E VIDEOCHAMADAS COM ALCANCE DE ATÉ 10 METROS PARA A IMAGEM E 3 A 5 METROS PARA CAPTAÇÃO DE VOZ - CÂMERA COM AJUSTE DE 360 GRAUS DO PONTO DE FIXAÇÃO PARA OS LADOS E 45 GRAUS PARA CIMA E BAIXO - COMPATÍVEL COM USB 2.0 OU SUPERIOR SEM RESTRIÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS - VÍDEO CONFERÊNCIA/ VÍDEOCHAMADAS/ TRANSMISSÕES AO VIVO - RESOLUÇÃO: 1920X 1080P MÁX. – AUTOFOCO - TAMANHO DO CABO: 120CM | UND | 100 | 276,92 | 27.692,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **180.024,60** |